**数据中心硬件扩容需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩容配件名称 | 技术规格和参数要求 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 |
| 服务器内存 | 1.基本要求：企业级服务器内存 64G DDR42.供应商所投的内存条必须高度适配浪潮：NF8480M6服务器及服务器集群，保证内存条和服务器的兼容性，稳定性。3.供应商所投的内存条必须是原厂原盒独立包装，标配自带检查和ECC自动纠错功能，拒绝宕机。4.供应商所投的内存条具备冗余校验和修复功能；具备数据安全和数据保密功能。5.支持内存镜像（Ememory mirroring），内存热备（rank sparing），内存故障隔离，支持RDIMM、LDIMM、NVDIMM内存等高级功能和特性。6.为保证内存条品质，内存条商品编码原厂可查，报名时供应商提供承诺书并加盖公章。7.为保证实施质量，保证客户扩容顺利进行，保证兼容性和稳定性，实施工程师提供服务器厂家认证工程师证书。8.质保：至少提供原厂免费质保3年，提供3年免费上门服务。 | 144根 | 2650.00 | 381600.00 |

备注：本项目最高限价 381600 元。

到货期：合同签订生效后7天内到货。

质保期满后要求只按成本价收取配件费用，免收人工服务费，免收上门服务费。

付款方式：安装调试验收合格后，正常运行一个月内付合同总金额的60%，正常运行12个月后20个工作日内，付合同总金额的30%，验收合格满两年后20个工作日内，付合同总金额的10%。